Создание калькулятора

0)Плотерная резка – отдельно(1500р)

Ширина

Высота

1)Интерьерная печать

Пленка (Ш,В,Л ,ОП) (550 база)

Баннер ламинированный(Ш,В,ОП,ПП,ЛЮ)( 300 база)

Баннер Литой(Ш,В,ОП,ПП,ЛЮ) (300 база)

Постерная бумага(Ш, В,ОП) (400 база)

Фотобумага (Ш, В, ОП) (база 400)

Бэклит (Ш, В, ОП) (база 400)

Перфорированная пленка(Ш,В,ОП) (база 400)

Характеристики:

1)Качество печати

720dpi

1440dpi \* 1,2

2)Ширина

3)Высота

4)Ламинация (бинарная) – кв.метр \* 1,45

5)Обрез по периметру (Бинарное) – погонный метр(периметр)(КОНСТ) )(плюс!!! К формуле) ОП – 10р/м

6)Проклейка по периметру (Бинарное)- погонный метр(периметр)(КОНСТ) )(плюс!!! К формуле) , ПП – 50р

7)Люверсы (Любое значение) – шаг (Формула: (Общий метраж/шаг) + 1)(КОНСТ)(плюс!!! К формуле) 10р/шт

8) Количество (10 < 0% б, 11 – 20 2% , 20-30 5% , 30-50 7% , далее)

2)Табличка

ПВХ (Толщина – 3,5 мм)( 646 \* шаг)

Композит (Толщина – 3 мм)(5000)

Акрил (Толщина - 2,3,4,5,6,8,10 мм)(2500 \* шаг)

Характеристики

1)Высота(макс 600 мм)

2)Ширина(макс 600 мм)

3)Толщина

4) Печать с ламинацией(1.45) или без

(1440(1.2) и 720 dpi) - кв.метр

5) Плотерная резка (кол-во цветов 1 или 2) – кв.метр(1500,3000) )(плюс!!! К формуле)

6)Табличка в обрез - 1/Табличка с подгибкой(1,2).

3)Стенд

ПВХ (Толщина – 3,5 мм)(646 \* шаг)

Композит (Толщина – 3 мм)( 5000)

Акрил (Толщина - 2,3,4,5 мм)( 2500 \* шаг)

Характеристики

1) Табличка в обрез - 1/Табличка с подгибкой(1,2).

2)Высота

3)Ширина

4)Толщина

5) Печать с ламинацией(1.45) или без

(1440(1.2) и 720 dpi) - кв.метр

6) Плотерная резка (кол-во цветов 1 или 2) – кв.метр(1500,3000) )(плюс!!! К формуле)

7)Карман плоский(A3,A4,A5 + кол-во !своя цена для каждого!) или объемный(A4,A5 + кол-во !своя цена для каждого!) 300р )(плюс!!! К формуле)

4)Объемные буквы

Характеристики

1)Высота(см) – [5 ,50] см (если [5,15] 150р/см,[15,40] 80р/см, [40,50] 100р/см)

2)Кол-во букв

3)Рамка 7< 2 палки(300р/п)

7-14 - 4 палки

14 – 21 – 6 палки

или подложка (высота, ширина) (3000 кв.м)